使能RD端的方法

1. 使用RD端时，首先需要先解锁界面上的各功能键

具体方法是：加载一份已经配置好的flash map.ini文件，或者点击界面上flash map tool的button重新生成一份新的flash map.ini；如果不需要根据flash map.ini进行下载，手动删除该文件之后，正常使用即可。

